Muster-Leistungsbeschreibung
	BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer 
	Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht begeh- und befahrbare 
	Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft nach DIN 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
1	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mit geeignetem Verfahren zur Erzielung eines
	sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von 
	haftungsmindernden Schichten. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung
	die geforderten Werte aus den technischen
	Unterlagen des nachfolgenden 
	Instandsetzungssystems aufweisen 
	bzw. zur Applikation der nachfolgenden
	Arbeitsgänge geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
2	Aufbringen einer Kratzspachtelung aus einem
	zweikomponentigen polymer-Zement-Gemisch
	auf den vorbereiteten Untergrund mit 
	Remmers Betofix OS 5b+.
	
	Bauteil:_________________
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
3	Aufbringen einer risseüberbrückenden
	Oberflächenschutzbeschichtung und Abdichtung mit
	dem zweikomponentigen Polymer-Zement-Gemisch
	Remmers OS 5b+.
	Bauteil:__________________
	
	Geforderte Gesamtschichtdicke:__________mm
	
	Produkt regelkonform zweilagig auf den
	vorbereiteten Untergrund   mittels Schlämmbürste,
	Glättkelle oder im Spritzverfahren
	auftragen.
	
	Zweite Lage nach ausreichender Trocknung
	aufbringen.
	Verbrauch:
	ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Beschichtung  mit der CO2-bremsenden,
	wasserabweisenden Reinacrylat-Farbe 
	mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten
	Remmers Color PA.
	
	Bauteil:_________________
	
	Anzahl der Aufträge: __________ 
	
	Farbton:____________nach Remmers Farbtonkarte
	Verbrauch:
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je
	Anstrichje nach Untergrundbeschaffenheit
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	nach Remmers Farbtonkollektion
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3