Muster-Leistungsbeschreibung
	0000
	Vorbemerkungen & Allgemeines
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine 
	Haftung der Remmers GmbH verbunden ist.
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt 
	und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
	nicht berücksichtigt worden.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine
	sind von einem sachkundigen Planer nach der
	Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der
	jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen
	sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder
	Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische
	Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine
	Anregung für einen detailliert zu erstellenden
	Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung ist keine
	Projektberatung verbunden.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0000
	Vorbemerkungen & Allgemeines
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, 
	frei von haftungsmindernden Schichten. 
	Mittels Industriestaubsauger ist der 
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der 
	Untergrund muss nach der 
	Untergrundvorbehandlung zur
	Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Untergrundoberfläche durch Druckluftstrahlen mit
	festemStrahlmittel, z. B. geeign. 
	Granulatstrahlmittel, vorbereiten, 
	um minderfeste Schichten, Verunreinigung sowie
	Altbeschichtungen restlos zu entfernen. 
	Die Beseitigung des Strahlmittels ist
	einzukalkulieren. Angrenzende Bauteile sind zu
	schützen.
	Strahlenergie ist auf den jeweiligen Untergrund
	abzustimmen,ggfs. Sind Probeflächen notwendig. 
	Die Kosten hierfür sind im Einheitspreis
	enthalten.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0000
	Vorbemerkungen & Allgemeines
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Lokale Stemmarbeiten an zu bearbeitenden,
	vorhandenen Untergründen herstellen. 
	Stemmarbeiten bis 
	……………………..m Länge,
	
	……………………..m Höhe,
	
	……………………..cm Tiefe.

	Abstemmen aller losen und geschädigten
	Betonteile an markierten Flächen bis auf
	festes Betongefüge.
	
	Bauteil:  …………………………………
	
	Besondere Erschwernisse - nach Möglichkeit
	unverzüglicher Hinweis: 
	
	………………………………… 
	
	Abgetragenes Material wird Eigentum des AN
	und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen
	des Gesetzgebers zu entsorgen. Die örtlich
	geltenden Imissionsschutzbestimmungen sind zu
	beachten.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3