Muster-Leistungsbeschreibung
	0501
	Abdichten von Durchdringungen mit einer quellffähigen 
	Dichtungsmasse
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Durchdringungen und Rohrdurchführungen mit der
	dauerplastischen und quellfähigen Dichtungsmasse
	Remmers Stopaq abdichten
	und oberflächenbündig mit Remmers Betofix R2 SR
	rapid oderBetofix R4 SR verschließen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/l Hohlraum Remmers Stopaq <7810>
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 1