Muster-Leistungsbeschreibung
	0201
	Montage- und Reparaturmörtel
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
1	Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
	Montage- und Reparaturmörtels mit Remmers Betofix
	R2 SR rapid.
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	______	l	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2	Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
	PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von
	Einbauteilen mit RemmersBetofix R4 SR.
	Verbrauch:
	Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen
	Oberflächen mit Betofix NBM, 
	einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen
	Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke.
	Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig
	auftragen.Materialauftrag erfolgt auf die 
	mattfeuchte Betonoberfläche.
	Verbrauch:
	ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 1