Muster-Leistungsbeschreibung
	0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
1	Aufbringen einer sulfatresistenten
	Korrosionsschutzbeschichtung auf den vorbereiteten
	Bewehrungsstählen und 
	einer sulfatresistenten Haftbrücke
	auf den vorbereiteten mineralischen Untergrund
	mit dem 1-komponentigen, zementgebundenen,
	kunststoffvergüteten Schlämmmörtel Remmers Betofix
	KHB SR.
	Korrosionsschutz:
	Arbeitsgänge: 2
	Schichtdicke je AG: ≥ 1 mm
	
	Haftbrücke:
	Arbeitsgänge: 1
	Schichtdicke: ≥ 1 mm
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/m²/mm Remmers Betofix KHB SR <1079>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
	Montage- und Reparaturmörtels mit Remmers Betofix
	R2 SR rapid.
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	______	l	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 2

	Muster-Leistungsbeschreibung 0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
	PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von
	Betonbauwerken mit Remmers Betofix R4 SR.
	Verbrauch:
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Alternativposition ZZ 001.2
4	Reprofilierung von Fehlstellen im Beton
	mit Remmers Betofix XWW4
	einem Reparaturmörtel im Abwasserbereich mit
	besonders hohem chemischen Angriff (XBSK).
	Verbrauch:
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix XWW4 <1109>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen
	Oberflächen mit Betofix NBM, 
	einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen
	Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke.
	Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig
	auftragen.Materialauftrag erfolgt auf die 
	mattfeuchte Betonoberfläche.
	Verbrauch:
	ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 2