Muster-Leistungsbeschreibung
	0701
	Verlegemörtel
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
1	Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
	Verlegemörtels mit Betofix R2 SR rapid.
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	______	l	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2	Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
	PCC/SPCC.Das Produkt Remmers Betofix R4 SR wird 
	dabei als Verlegemörtel eingesetzt.
	Verbrauch:
	Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 1