Muster-Leistungsbeschreibung
	0600007.2
	Dehnungsfugen - Flexible Bodenfugen mit Fugenprofil
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 2

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600007.2
	Dehnungsfugen - Flexible Bodenfugen mit Fugenprofil
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur
	Erzielung eines sauberen und tragfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten.
	
	______	m²	_____________	_____________
3	Floorbridge-Bodenfugenprofil
	Einsatz sowie niveau- und fluchtgerechte Montage
	von FloorbridgeFugenprofil CP 20/50 nach 
	Hersteller-Richtlinien
	
	https://www.floorbridge.com/
	______	m	_____________	_____________
4	Beschichtungen u. Anschlüsse
	Liefern und Herstellen der Schutzbeschichtungen
	und Herstellung aller (umlaufenden) Anschlüsse.
	
	Abmessungen:  …………………………m (Länge/Breite/ evtl.
	Tiefe)
	
	Anzahl: ……………………Stück
	______	pauscha	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 2