**1K-Lacke sind die 1a-Lösung**

**Aqua-Lacke für Tischler und Schreiner jetzt auch 2K-Ready**

Wasserbasierte Lacke für den Profibereich sind inzwischen genau so leistungsfähig wie herkömmliche lösemittelbasierte 2K-PUR-Lacke. Das gilt ganz besonders für die einkomponentigen Aqua-Lacke von Remmers, die dabei noch deutlich wirtschaftlicher und umweltfreundlicher sind. Einige von ihnen sind überdies 2K-Ready und können unter Zugabe eines Additivs beispielsweise für die Glasbeschichtung verwendet werden. Außerdem lassen sich dadurch die Beständigkeiten der Lacke deutlich erhöhen.

Sie verfügen dabei über ein breites Anwendungsspektrum von der Möbelbeschichtung bis zum Innenausbau. Eingesetzt werden die Lacke zur Beschichtung von Treppen, Innentüren und Parkettböden. Unter Zugabe des Vernetzer und Glaslack-Additivs Aqua VGA-485 steht Tischlern und Schreinern zudem ein vollwertiges Glaslacksystem zur Verfügung. Die einkomponentigen, wasserbasierten Lacke von Remmers benötigen weder Härter noch Verdünnungen, sind beständig gegen mechanische Belastungen sowie Haushaltschemikalien und lassen sich einfach verarbeiten. Mit ihrer Hilfe erzielt der Profi füllige Hochglanzaufbauten und ästhetisch besonders attraktive Rohholzeffekte.

Zu den 2K-Ready-Lacken gehört der lichtechte Aqua CL-440-Colorlack ebenso wie der Mehrschichtlack Aqua CL-445-Colorlack 4in1, der zugleich als Isolierung, Füller, Farblack und Überzugslack dient. Der transparente Aqua SL-418-Schichtlack verfügt über eine hohe Beständigkeit und sorgt für eine hervorragende Anfeuerung. Beim farblosen Natureffektlack Aqua NEL-419/05 neigen die bearbeiteten Oberflächen nicht zum aufglänzen, außerdem ist die Lackierung optisch und haptisch nicht wahrnehmbar.

…2

- 2 -

Beim Aqua TL-412-Treppenlack handelt es sich um ein besonders festkörperreiches und abriebbeständiges Produkt, das schnell trocknet und eine ausgezeichnete Fülle aufweist. Mit Ausnahme von Aqua CL-445-Colorlack 4in1 sind alle genannten 1K-Lacke schwer entflammbar und eignen sich daher auch für den Schiffsinnenausbau.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.com.

*34 Zeilen á 62 Anschläge*

*Löningen, den 9. März 2021*

*Kontakt für Redaktionen: Christian Behrens, Tel. 0 54 32/83 858*

Bildunterschriften:

1398 – 1 1K-Aqua-Lacke.jpg

Die einkomponentigen, wasserbasierten Lacke von Remmers sind nun auch 2K-Ready und bieten ein breites Anwendungsspektrum.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*

1398 – 2 Wohnraum.jpg

Wasserbasierte Lacke für den Profibereich sind inzwischen genau so leistungsfähig wie 2K-PUR-Lacke. Sie verfügen dabei über ein breites Anwendungsspektrum von der Möbelbeschichtung bis zum Innenausbau.

*Bildquelle: ©2mmedia – stock.adobe.com*

1398 – 3 1K-Lacke jetzt 2K-Ready.jpg

Die einkomponentigen, wasserbasierten Lacke von Remmers benötigen weder Härter noch Verdünnungen, sind beständig gegen mechanische Belastungen sowie Haushaltschemikalien und lassen sich einfach verarbeiten.

*Bildquelle: Remmers/AdobeStock - © Erik Schummann*