**Verbundabdichtung neu gedacht**

**MB FL 2K von Remmers vereint Abdichtung, Kleber und Fugenmörtel**

Ob auf Balkonen, Laubengängen, Terrassen oder auch in Bädern oder Duschen: Verbundabdichtungen mit keramischen Belägen kommen häufig zum Einsatz. Mit MB FL 2K bietet Remmers jetzt eine zukunftsweisende Innovation für die Abdichtungsarbeiten im Verbund. Die durchdachte 3in1-Lösung vereint die drei Anwendungen Abdichten, Fliesen kleben und verfugen in einem Produkt.

MB FL 2K überzeugt durch enorme Widerstandsfähigkeit und ist neben der guten Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen auch normkonform einsetzbar. Mit der nach DIN EN 14891 geprüften Abdichtung als mineralische Dichtungsschlämme ermöglicht MB FL 2K die sichere und unkomplizierte Abdichtung unterschiedlichster Flächen. Dank schneller Durchtrocknung kann bereits nach wenigen Stunden weitergearbeitet werden - für einen noch effizienteren Arbeitsprozess. In der Anwendung als Fliesenkleber (C1 TE S2 nach DIN EN 12004) punktet MB FL 2K vor allem mit höchstmöglicher Flexibilität und einer langen klebeoffenen Zeit. So ist auch die Bearbeitung kritischer Untergründe in der Altbausanierung, zum Beispiel alte Fliesenbeläge, problemlos möglich. Nicht zuletzt erfüllt das innovative Produkt die Anforderungen an Fugenmörtel in Anlehnung an DIN 13888. Dank der Wasserdichtigkeit der Fugen eignet sich MB FL 2K ideal für den Außenbereich. Für größtmögliche optische Gestaltungsfreiheit lässt sich der helle Basisfarbton des Materials in weitere Farbnuancen einfärben - eine rundum überzeugende Neuheit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://bit.ly/3x0Wlt3.

*27 Zeilen á 60 Anschläge*

*Löningen, den 5. April 2022*

*Kontakt für Redaktionen: Christian Behrens, Tel. 0 54 32/83 858*

Bildunterschriften:

1449 – 1 Abdichtung.jpg

Sicheres Abdichten: Mit der nach DIN EN 14891 geprüften flexiblen, mineralischen Dichtungsschlämme gelingt jede Anwendung.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*

1449 – 2 Fliesenkleber.jpg

Effizientes Kleben: Beim Kleben punktet MB FL 2K vor allem mit höchstmöglicher Flexibilität und einer langen klebeoffenen Zeit.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*

1449 – 3 Fugenmoertel.jpg

Perfekter Fugenmörtel: Die wasserundurchlässigen Fugen eignen sich besonders auch für Außenbereiche.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*